Расчетный случай №1

Рисунок 1 напряжение по X

(Максимальное напряжение 23 (-34) Н/см²)

На верхний стержень действует сжимающее напряжение, на нижний растягивающее.

Рисунок 2 напряжение по Y

(Максимальное напряжение 42 (-79) Н/см²)

На стержень дествуют сжимающие напряжения

Рисунок 3 касательное напряжение

(Максимальное напряжение 42 (-25) Н/см²)

На левый стержень дествуют сжимающие напряжения, на правый стержень действуют растягивающие напряжения.

Рисунок 4 эквивалентное напряжение

(Максимальное напряжение 97 Н/см²)

На стержни действует только сжимающее напряжение

Этот расчетный случай имеет самые минимальные нагрузки.

Расчетный случай №2

Рисунок 6 напряжение по X

(Максимальное напряжение 47 (-64) Н/см²)

На стержень расположанный вверху и справа действует растягивающее напряжение, на стержень расположанный внизу действует сжимающее напряжение

Рисунок 7 напряжение по Y

(Максимальное напряжение 141 (-183) Н/см²)

На стержень действует растягивающее напряжение, стержень имеет высокую нагрузку

Рисунок 8 касательное напряжение

(Максимальное напряжение 86 (-53) Н/см²)

На левый стержень действует растягивающее напряжение на правый сжимающее

Рисунок 9 эквивалентное напряжение

(Максимальное напряжение 220 Н/см²)

На стержни действует только сжимающее напряжение, стержень имеет высокую нагрузку.

Расчетный случай №3

Рисунок 11 напряжение по X

(Максимальное напряжение 182 (-477) Н/см²)

На стержень действует растягивающее напряжение, стержень имеет высокую нагрузку

Рисунок 12 напряжение по Y

(Максимальное напряжение 358 (-278) Н/см²)

На левый стержень действует сжимающее напряжение, на правый стержень растягивающее, оба стержня имеют высокую нагрузку.

Рисунок 13 касательное напряжение

(Максимальное напряжение 32 (-159) Н/см²)

На верхний стержень действует сжимающее напряжение, на нижнии стержни растягивающее, на них высокая нагрузка.

Рисунок 14 эквивалентное напряжение

(Максимальное напряжение 573 Н/см²)

На все стержни действует сжимающее напряжение, высокая нагрузка приходитсья на стрежни расположанные слева.

Расчетный случай максимальное

Рисунок 1 напряжение по X

(Максимальное напряжение 182 (-477) Н/см²)

Настержни действует растягивающее напряжение, на левый стержень приходиться высокая нагрузка.

Рисунок 2 напряжение по Y

(Максимальное напряжение 358 (-278) Н/см²)

На левый стержень действует сжимающее напряжение, на правый растягивающее, на обоих стержнаях высокая нагрузка.

Рисунок 3 касательное напряжение

(Максимальное напряжение 86 (-159) Н/см²)

На все стержни кроме верхнего действует растягивающее напряжение, на верхний сжимающее, максимальная нагрузка в центре и на стержнях расположанных справа.

Рисунок 4 эквивалентное напряжение

(Максимальное напряжение 537 Н/см²)

На все стержни действует сжимающее напряжение, максимальная нагрузка приходиться на стержни в левой половине фермы.

Вывод

Нормальное напряжение в конструкции меньше 100 Н/см², высокая нагрузка приходиться на стержни для второго и третьего расчетного случая. Для второго расчетного случая это 4 стержень, для третьего расчетного случая это 9, 5, 11,7 стержни. Стержни с высокой нагрузкой основные, без них конструкция врядли будет устойчивой. Для придания конструции большей устойчивости я предлагаю добавить центральный стержень от пересечения 6 и 10 стержня до пересечения 3 и 4.

2003-12-06T17:06:30